|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Projektor ultra krótkoogniskowy** | |
| System projekcji‎ | DLP‎ |
| Rozdzielczość rzeczywista‎ | WXGA (1280 x 800)‎ |
| Jasność‎ | 3,000 ANSI L‎ |
| Współczynnik kontrastu‎ | 13,000:1‎ |
| Wyświetlane kolory‎ | 1.07 Mld Kolorów‎ |
| Obiektyw‎ | F= 2.53, f= 5.38‎ |
| Proporcje ekranu‎ | Natywny 16:10 (5 do wyboru)‎ |
| Współczynnik projekcji (przekątna @ odległość)‎ | 0.37‎ |
| Rozmiar obrazu (przekątna)‎ | 64"-120",/Maximum do 300"‎ |
| Współczynnik powiększenia (zoom)‎ | Stały‎ |
| Czas pracy lampy (Normalny/Tryb oszczędny/Tryb SmartEco)\*‎ | 3500 / 5000 / 7000 h‎ |
| Regulacja zniekształcenia trapezowego‎ | 1D, Pionowy( Vertical) ± 15 Stopni‎ |
| Przesunięcie projekcji (Projection Offset)‎ | 147% ±5%‎ |
| Obsługiwana rozdzielczość‎ | VGA (640 x 480) do UXGA (1600 x 1200)‎ |
| Częstotliwość odświeżania poziomego‎ | 15 - 102 KHz‎ |
| Częstotliwość odświeżania pionowego ‎ | 23 - 120 Hz‎ |
| Kompatybilność HDTV‎ | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p‎ |
| Kompatybiliność video‎ | NTSC, PAL, SECAM‎ |
| Moc lampy‎ | 240W‎ |
| Pobór mocy‎ | 330W (typowy), Uśpienia < 0.5W‎ |
| Języki menu ekranowego‎ | 28 języków‎ |
| Tryby obrazu‎ | Dynamiczny, Prezentacji, sRGB, Kinowy, (3D), Użytkownik 1, Użytkownik 2‎ |
| Waga‎ | 5,4KG (bez mocowania ściennego)‎ |
| Zasilanie‎ | AC100 do 240 V, 50 do 60 Hz‎ |
| Słyszalny szum‎ | 36/30 dBA (Tryb Normalny / Tryb Ekonomiczny)‎ |
| Złącza‎ | Computer in (D-sub 15pin)  x 2 |
| Monitor out (D-sub 15pin)  x 1 |
| Composite Video in (RCA)  x 1 |
| S-Video in (Mini DIN 4pin)  x 1 |
| HDMI  x 1 |
| Audio in (Mini Jack)  x 2 |
| Audio out (Mini Jack)  x 1 |
| Audio L/R  x 1 |
| Speaker  10W x 2 |
| USB (Type mini B)  x 1 (FW download) |
| RJ45  x 1 (LAN control) |
| RS232 (DB-9pin)  x 1 |
| IR Receiver  x 2 |
| Waga | 5,4KG (bez mocowania ściennego)‎ |
| Wymiary (szer. x wys. x gł.)‎ | 339 x 237 x 323 mm‎ |
| Akcesoria (standardowe)‎ | Pilot / Baterie, Kabel Zasilający, Instrukcja Użytkownika CD, Instrukcja Szybkiego Uruchomienia, Karta Gwarancyjna, Kabel VGA(D-sub 15pin), Instrukcja Montażu Ściennego, Uchwyt do montażu projektora na ścianie |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
| Deklaracje i certyfikaty | CE, ISO 9001 |