|  |  |
| --- | --- |
| **Zestaw głośników stereofonicznych do tablic interaktywnych** | |
| Moc wyjściowa RMS | 40W (2x20W) |
| Rodzaj kolumn | Dwudrożne |
| Głośniki w kolumnie | wysokotonowy 30mm, średniotonowy 100mm |
| Regulacja | głośności, basu i tonów wysokich |
| Pasmo przenoszenia | 20-20000Hz |
| Impedancja | 4 Ohm |
| Obudowa | Drewniana |
| Wymiary | 145 x 330 x 166mm |
| Waga | max 4,9 kg |
| Gwarancja | 2 lat gwarancji |
| Deklaracje i certyfikaty | CE, ISO 9001 |